宝鸡市市场监督管理局

2025年第二批专项监督抽查实施细则

一、电动自行车产品质量抽查实施细则

二、电动自行车充电器产品质量监督抽查实施细则

三、电动自行车头盔产品质量监督抽查实施细则

四、电动自行车用铅酸蓄电池产品质量监督抽查实施细则

五、电磁灶产品质量抽查实施细则

六、电饭煲产品质量监督抽查实施细则

七、电热毯产品质量抽查实施细则

八、蓝牙耳机产品质量监督抽查实施细则

九、电源适配器产品质量抽查实施细则

十、压力锅产品质量监督抽查实施细则

十一、养生壶产品质量监督抽查实施细则

十二、移动电源产品质量抽查实施细则

十三、纸尿裤（成人）产品质量监督抽查实施细则

十四、老花镜产品质量监督抽查实施细则

十五、老年服装产品质量监督抽查实施细则

十六、老年鞋产品质量监督抽查实施细则

十七、老人折叠拐杖椅产品质量监督抽查实施细则

十八、老人助行器产品质量监督抽查实施细则

十九、童车产品质量监督抽查实施细则

二十、玩具产品质量监督抽查实施细则

二十一、卫生巾产品质量监督抽查实施细则

二十二、学生文具产品质量监督抽查实施细则

二十三、一次性内裤产品质量监督抽查实施细则

二十四、儿童纸尿裤产品质量监督抽查实施细则

二十五、折叠椅产品质量监督抽查实施细则

二十六、电冰箱产品质量国家监督抽查实施细则

二十七、电吹风产品质量监督抽查实施细则

二十八、电风扇产品质量监督抽查实施细则

二十八、空调产品质量监督抽查实施细则

二十九、微波炉产品质量监督抽查实施细则

三十、吸尘器产品质量监督抽查实施细则

三十一、吸油烟机产品质量监督抽查实施细则

三十二、洗碗机产品质量监督抽查实施细则

三十三、洗衣机产品质量国家监督抽查实施细则

# 电动自行车产品质量抽查实施细则

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2辆，其中1辆作为检验样品，1辆作为备用样品。

**二、检验依据**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 车速限值 | GB 17761-2018 |
| 2 | 制动性能(干态) | GB 17761-2018GB 3565-2005 |
| 3 | 整车质量 | GB 17761-2018 |
| 4 | 结构 | GB 17761-2018GB 3565-2005 |
| 5 | 车速提示音 | GB 17761-2018 |
| 6 | 反射器、照明和鸣号装置 | GB 17761-2018GB/T 22791-2008GB/T 31887-2015GB/T 31887.1-2019GB/T 31887.2-2019 |
| 7 | 充电器与蓄电池 | GB 17761-2018 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、 判定规则**

**（一）依据标准**

GB 17761-2018 电动自行车安全技术规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **电动自行车充电器产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。 随机数一般可使用随机数表等方法产生。

2023 年 7月1日前出厂或进口的电动自行车充电器产品，每批次样品抽取 2 只，其中 1 只作为检验样品，1只作为备用样品。

2023 年7月1日后出厂或进口的电动自行车充电器产品，每批次样品抽取 4 只，其中 2 只作为检验样品，2 只作为备用样品。

**二、检验依据**

表 1 电动自行车充电器产品

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检测方法 |
| 1 | 充电器 | 输出反接和短接 | GB 17761—2018 | GB17761-2018 |
| 防触电保护 | GB 17761—2018 | GB17761-2018 |
| 2 | 外壳冲击 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 |
| 3 | 跌落 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 |
| 5 | 电气强度 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 |
| 6 | 防触电保护 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 |
| 7 | 非正常工作 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 |
| 8 | 超温保护 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 |
| 9 | 过充切断 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 |
| 10 | 耐热 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 |
| 11 | 灼热丝 | GB 42296—2022 | GB 42296—2022 |

注：2023 年 7 月 1 日前出厂或进口的电动自行车充电器产品仅测试项目 1，2023 年 7 月 1 日后（包括 2023 年 7 月 1 日） 出厂的电动自行车充电器产品仅测试项目2～11。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细 则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 17761—2018 电动自行车安全技术规范

GB 42296—2022 电动自行车用充电器安全技术要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任 一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明 示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应 以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强 制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不 参与判定。

# **电动自行车头盔产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4顶，其中2顶作为检验样品，2顶作为备用样品。

**二、检验依据**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 壳体 | GB 811—2022 |
| 2 | 缓冲层 | GB 811—2022 |
| 3 | 佩戴装置 | GB 811—2022 |
| 4 | 舒适衬垫 | GB 811—2022 |
| 5 | 头盔视野 | GB 811—2022 |
| 6 | 头盔质量 | GB 811—2022 |
| 7 | 头盔耐穿透性能 | GB 811—2022 |
| 8 | 佩戴装置强度 | GB 811—2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 811—2022 摩托车、电动自行车乘员头盔

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **电动自行车用铅酸蓄电池产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样**

**（一）抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

**（二）抽样基数**

抽查样品基数满足抽样数量即可。

**（三）抽样范围**

抽取同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品。

**（四）抽样数量**

每批次产品抽取样品数量见表 1。

表 1 铅酸蓄电池产品抽样数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 （只） | 检验样品数量（只） | 备用样品数量（只） |
| 1 | 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 | 8 | 4 | 4 |

表 2 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池产品检验项目

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 2hr 容量 | GB/T 22199.1 |
| 2 | 大电流放电 | GB/T 22199.1 |
| 3 | 能量密度 | GB/T 22199.1 |
| 4 | 低温容量 | GB/T 22199.1 |
| 5 | 快速充电能力 | GB/T 22199.1 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡 是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB/T 22199.1 电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第 1 部分：技术条件

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或 一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质 量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标 准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产 品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标 准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判 定，但应在检验报告备注中进行说明。

# **电磁灶产品质量抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

**二、检验依据**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005GB 4706.29-2008GB 4706.14-2008GB 4706.22-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005GB 4706.29-2008GB 4706.14-2008GB 4706.22-2008 |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005GB 4706.29-2008GB 4706.14-2008GB 4706.22-2008 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.29-2008GB 4706.14-2008GB 4706.22-2008 |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005GB 4706.29-2008GB 4706.14-2008GB 4706.22-2008 |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.29-2008GB 4706.14-2008GB 4706.22-2008 |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005GB 4706.29-2008GB 4706.14-2008GB 4706.22-2008 |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005GB 4706.29-2008GB 4706.14-2008GB 4706.22-2008 |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.29-2008GB 4706.14-2008GB 4706.22-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.29-2008 家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求

GB 4706.14-2008 家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求

GB 4706.22-2008 家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **电饭煲产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品3台，其中2台作为检验样品，1台作为备用样品。

**二、检验依据**

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.19—2008 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **电热毯产品质量抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2床（条），其中1床（条）作为检验样品，1床（条）作为备用样品。

**二、检验依据**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 标志和说明 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 2 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 3 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 4 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 6 | 非正常工作（只进行19.102或19.103或19.110条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 7 | 机械强度（只进行21.111.1条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 8 | 结构（不包括第22.46条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 9 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |
| 10 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005 GB 4706.8-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.8-2008 家用和类似用途电器的安全 电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **蓝牙耳机产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

**二、检验依据**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电能量源的防护 | GB 4943.1—2022 |
| 2 | 电气间隙 | GB 4943.1—2022 |
| 3 | 爬电距离 | GB 4943.1—2022 |
| 4 | 抗电强度试验 | GB 4943.1—2022 |
| 5 | 断开连接器后电容器的放电（正常工作条件） | GB 4943.1—2022 |
| 6 | 保护连接系统的电阻 | GB 4943.1—2022 |
| 7 | 预期的接触电压、接触电流和保护导体电流 | GB 4943.1—2022 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 4943.1—2022 音视频、信息技术和通信技术设备 第1部分：安全要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **电源适配器产品质量抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品4台，其中2台作为检验样品，2台作为备用样品。

**二、检验依据**

表1 信息技术设备及电信终端设备用电源适配器

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 电源接口 | GB 4943.1-2011 |
| 2 | 接地导体及其连接的电阻 | GB 4943.1-2011 |
| 3 | 电气绝缘 | GB 4943.1-2011 |
| 4 | 电气间隙、爬电距离 | GB 4943.1-2011 |
| 5 | 导体的端接 | GB 4943.1-2011 |
| 6 | 机械强度 | GB 4943.1-2011 |
| 7 | 异常工作和故障条件 | GB 4943.1-2011 |
| 8 | 电源端子和电信端口的传导骚扰 | GB/T 9254-2008 |

表2 音视频设备用电源适配器

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正常工作条件下的发热 | GB 8898-2011 |
| 2 | 防电击保护的结构要求 | GB 8898-2011  |
| 3 | 正常工作条件下的电击危险 | GB 8898-2011  |
| 4 | 绝缘要求（湿热处理、绝缘电阻和抗电强度） | GB 8898-2011  |
| 5 | 故障条件 | GB 8898-2011  |
| 6 | 电气间隙和爬电距离 | GB 8898-2011  |
| 7 | 端子 | GB 8898-2011  |
| 8 | 外接软线 | GB 8898-2011  |
| 9 | 电气连接和机械固定 | GB 8898-2011  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

（一）依据标准

GB 4943.1-2011 信息技术设备 安全 第1部分：通用要求

GB 8898-2011 音频、视频及类似电子设备安全要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **压力锅产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（口/只） | 检验样品数量（口/只） | 备用样品数量（口/只） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢压力锅 | 压力锅2口， | 1口锅 | 1口锅 |
| 2 | 铝压力锅 | 压力锅2口 | 1口锅 | 1口锅 |

**二、检验依据**

表2不锈钢压力锅

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|
| 1 | 合盖安全性 | GB 15066-20047.2.7 |
| 2 | 工作压力 | GB 15066-2004 7.2.8 |
| 3 | 密封性 | GB 15066-2004 7.2.9 |
| 4 | 耐内压力 | GB 15066-2004 7.2.14 |
| 5 | 泄压压力 | GB 15066-2004 7.2.15 |
| 6 | 破坏压力 | GB 15066-2004 7.2.17 |
| 7 | 手柄连接牢固性 | GB 15066-2004 7.2.6.3 |

表3 铝及铝合金压力锅

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
|
| 1 | 合盖安全性 | GB 13623-20036.2.11 |
| 2 | 工作压力 | GB 13623-20036.2.12 |
| 3 | 密封性 | GB 13623-20036.2.13 |
| 4 | 耐内压力 | GB 13623-20036.2.18 |
| 5 | 泄压压力 | GB 13623-20036.2.19 |
| 6 | 破坏压力 | GB 13623-20036.2.23 |
| 7 | 手柄连接牢固性 | GB 13623-20036.2.9 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 15066-2004 不锈钢压力锅

GB 13623-2003 铝及铝合金压力锅安全及性能要求

GB 13623-2003 铝及铝合金压力锅安全及性能要求 国家标准第1号修改单

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **养生壶产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

**二、检验依据**

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条试验） | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |
| 10 | 结构（不包括第22.46条试验） | GB 4706.1-2005GB 4706.19-2008 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.19-2008 家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **移动电源产品质量抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

单体电芯数量2个及以上的移动电源产品，每批次抽取样品4只，其中2只作为检验样品，2只作为备用样品；单体电芯数量1个的移动电源产品，每批次抽取样品4只，其中2只作为检验样品，2只作为备用样品。

**二、检验依据**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 发热要求 | GB 4943.1-2011 |
| 2 | 常温下的有效输出容量 | GB/T 35590-2017 |
| 3 | 转换效率 | GB/T 35590-2017 |
| 4 | 输出电压 | GB/T 35590-2017 |
| 5 | 过充电保护 | GB/T 35590-2017 |
| 6 | 过放电保护 | GB/T 35590-2017 |
| 7 | 短路保护 | GB/T 35590-2017 |
| 8 | 过载保护 | GB/T 35590-2017 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 4943.1-2011信息技术设备 安全 第1部分：通用要求

GB 31241-2014 便携式电子产品用锂离子电池和电池组 安全要求

GB/T 35590-2017 信息技术 便携式数字设备用移动电源通用规范

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **纸尿裤（成人）产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取6包（每包以10片计）。其中3包为检验样品，3包为备用样品。

**二、检验依据**

纸尿裤（成人）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
|
| 1 | 条质量偏差 | GB/T 28004.2-2021 |
| 2 | pH值 | GB/T 28004.2-2021 |
| 3 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 4 | 交货水分 | GB/T 28004.2-2021 |
| 5 | 甲醛含量 | GB/T 34448-2017 |
| 6 | 可迁移性荧光性物质 | GB/T 28004.2-2021  |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

**三、判定规则**

**（一）判定依据**

GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准附录B》

GB/T28004.2-2021《纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **老花镜产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2副，其中1副作为检验样品，1副作为备用样品。

**二、检验依据**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 柱镜顶焦度偏差 | GB 10810.1-2005 |
| 2 | 可见光透射比 | GB 10810.3-2006 |
| 3 | 光学中心水平距离允差 | GB 13511.1-2011 |
| 4 | 光学中心单侧水平允差 | GB 13511.1-2011 |
| 5 | 光学中心垂直互差 | GB 13511.1-2011 |
| 6 | 两镜片顶焦度互差 | GB 10810.1-2005 |
| 7 | 装配质量 | GB 13511.1-2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 13511.1-2011 配装眼镜 第1部分：单光和多焦点

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **老年服装产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2件（条、套），其中1件（条、套）作为检验样品，1件（条、套）作为备用样品。

**二、检验依据**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1-2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573-2009 |
| 3 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592-2011GB/T 23344-2009 |
| 4 | 耐水色牢度 | GB/T 5713-2013 |
| 5 | 耐酸汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 6 | 耐碱汗渍色牢度 | GB/T 3922-2013 |
| 7 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920-2008 |
| 8 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1-2007FZ/T 01057.2-2007FZ/T 01057.3-2007FZ/T 01057.4-2007GB/T 2910.1-2009GB/T 2910.2-2009GB/T 2910.3-2009GB/T 2910.4-2009GB/T 2910.6-2009GB/T 2910.7-2009GB/T 2910.8-2009GB/T 2910.11-2009GB/T 2910.12-2009GB/T 2910.18-2009GB/T 2910.20-2009GB/T 2910.22-2009GB/T 2910.101-2009GB/T 16988-2013FZ/T 01101-2008FZ/T 01112-2012FZ/T 01026-2017FZ/T 01095-2002FZ/T 30003-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识

GB/T 2662-2017 棉服装

GB/T 22700-2016 水洗整理服装

GB/T 22849-2014 针织T恤衫

GB/T 26384-2011 针织棉服装

GB/T 26385-2011 针织拼接服装

GB/T 35460-2017 机织弹力裤

FZ/T 73010-2016 针织工艺衫

FZ/T 73020-2012 针织休闲服装

FZ/T 73020-2019 针织休闲服装

FZ/T 73026-2014 针织裙、裙套

FZ/T 73029-2009 针织裤

FZ/T 73029-2019 针织裤

FZ/T 73032-2017 针织牛仔服装

FZ/T 73057-2017 自由裁针织服装

FZ/T 73059-2017 双面穿服装

FZ/T 73061-2019 针织茄克衫

FZ/T 81004-2012 连衣裙、裙套

FZ/T 81006-2017 牛仔服装

FZ/T 81007-2012 单、夹服装

FZ/T 81008-2011 茄克衫

FZ/T 81010-2009 风衣

FZ/T 81010-2018 风衣

FZ/T 81019-2014 灯芯绒服装

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **老年鞋产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量详见表1。

表1 抽取样品数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（双） | 检验样品数量（双） | 备用样品数量（双） |
| 1 | 老年鞋（旅游鞋） | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 老年鞋（休闲鞋） |
| 3 | 老年鞋（布鞋） |

**二、检验依据**

 表2 老年鞋（旅游鞋）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 帮底剥离强度或底墙与帮面剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1—2008 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2008 |
| 4 | 外底与外中底粘合强度 | QB/T 2886—2007 |
| 5 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1—2009GB/T 19941—2005 |

表3 老年鞋（休闲鞋）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 耐折性能 | GB/T 3903.1—2017 |
| 2 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2017 |
| 3 | 剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 |
| 4 | 鞋帮拉出强度 | QB/T 2955—2017 |
| 5 | 外底与外中底粘合强度 | GB/T 21396—2008 |
| 7 | 游离或可部分水解的甲醛 | GB/T 2912.1—2009GB/T 19941—2005 |

表4 老年鞋（布鞋）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 帮底剥离强度 | GB/T 3903.3—2011 |
| 2 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1—2008 |
| 3 | 外底耐磨性能 | GB/T 3903.2—2008 |
| 4 | 成型底鞋跟硬度 | GB/T 3903.4—2008 |
| 5 | 游离或可部分水解的甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009GB/T 19941—2005 |

 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB/T 15107—2013 旅游鞋及第1号修改单

QB/T 2955—2017 休闲鞋

QB/T 4329—2012 布鞋

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **老人折叠拐杖椅产品质量****监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| 1 | 老人折叠拐杖椅（带座手杖） | 1套 | 1套 |

**二、检验项目及依据**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 静载强度试验 | 手杖 | GB/T 19545.5-2021中5.5.1 |
| 2 | 座面 | GB/T 19545.5-2021中5.5.2 |
| 3 | 座位冲击强度试验 | GB/T 19545.5-2021中5.7 |
| 4 | 跌落试验 | GB/T 19545.5-2021中5.8 |
| 5 | 低温试验 | GB/T 19545.5-2021中5.9 |

 注：1.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

 2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

 GB/T 19545.5-2021《单臂操作助行器具 要求和试验方法 第5部分：带座手杖》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

当被检样品标签标识中执行标准信息和产品类别信息不明或有误，影响检测和判定时，可根据相关强制性标准要求，同时结合产品特点等信息判断和选择相关标准进行检验，并应在检验报告中作出相关说明；

# **老人助行器产品质量监督****抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品1个，第2组抽取样品1个。

**二、检验项目及依据**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 自立式器材的稳定性 | GB 17498.1-2008条款6.3 |
| 2 | 棱边 | GB 17498.1-2008条款6.1.1、6.1.3 |
| 3 | 调节和锁定机构 | GB 17498.1-2008条款6.1.2、6.1.4 |
| 4 | 握持位置 | GB 17498.1-2008条款6.1.2、6.1.4、6.6 |
| 5 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005条款8 |
| 6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005条款13 |
| 7 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005条款16 |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005条款20 |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005条款21 |
| 10 | 电源连接和外部软线 | GB 4706.1-2005条款25 |
| 11 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | GB 4706.1-2005条款29 |

注：1.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

2.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 17498.1-2008《固定式健身器材 第1部分：通用安全要求和试验方法》

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为抽取的样本所检项目未检出不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

当被检样品明示的质量要求优于监督抽查实施细则中依据的标准要求时，应按被检样品明示的质量要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或不包含监督抽查实施细则中依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定；

当被检样品明示的质量要求劣于或包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，应以被检样品明示的质量要求判定，如相应检验结果不符合相关推荐性标准要求时，应在检验报告中予以说明；

当被检样品明示的质量要求不包含监督抽查实施细则中依据的推荐性标准要求时，该指标不参与判定，但应在检验报告中作出说明；

当被检样品未能提供有效的企业标准时，按相关国家或行业标准进行判定；

# **童车产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（辆） | 检验样品数量（辆） | 备用样品数量（辆） |
| 1 | 儿童自行车 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | 儿童三轮车 | 2 | 1 | 1 |
| 3 | 儿童推车 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 婴儿学步车 | 2 | 1 | 1 |

**二、检验依据**

表2 儿童自行车

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 锐利边缘 | GB 14746-2006 |
| 2 | 外露突出物 | GB 14746-2006 |
| 3 | 突出物禁区、保护装置和螺钉 | GB 14746-2006 |
| 4 | 制动系统 | GB 14746-2006 |
| 5 | 闸把尺寸 | GB 14746-2006 |
| 6 | 制动系统的强度（手闸） | GB 14746-2006 |
| 7 | 手闸性能试验 | GB 14746-2006 |
| 8 | 把横管 | GB 14746-2006 |
| 9 | 把横管的把套 | GB 14746-2006 |
| 10 | 把立管 | GB 14746-2006 |
| 11 | 车把稳定性 | GB 14746-2006 |

表3 儿童三轮车

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机械强度 | GB 14747-2006 |
| 2 | 锐利边缘 | GB 14747-2006 |
| 3 | 锐利尖端 | GB 14747-2006 |
| 4 | 外露突出物 | GB 14747-2006 |
| 5 | 挤夹点 | GB 14747-2006 |
| 6 | 小零件 | GB 14747-2006 |
| 7 | 行驶稳定性 | GB 14747-2006 |
| 8 | 连接紧固件 | GB 14747-2006 |

表4 儿童推车

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料质量 | GB 14748-2006 |
| 2 | 锐利边缘和尖端 | GB 14748-2006 |
| 3 | 小零件 | GB 14748-2006 |
| 4 | 外露突出物 | GB 14748-2006 |
| 5 | 机械部件的连接 | GB 14748-2006 |
| 6 | 卧兜的最小内部高度 | GB 14748-2006 |
| 7 | 座兜的座垫与靠背的角度和靠背的高度 | GB 14748-2006 |

表5 婴儿学步车

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 材料质量 | GB 14749-2006 |
| 2 | 金属表面 | GB 14749-2006 |
| 3 | 木制部件 | GB 14749-2006 |
| 4 | 危险夹缝及孔、开口 | GB 14749-2006 |
| 5 | 弹簧 | GB 14749-2006 |
| 6 | 外露突出物 | GB 14749-2006 |
| 7 | 可触及部件 | GB 14749-2006 |
| 8 | 绳索/弹性绳等绳状物 | GB 14749-2006 |
| 9 | 锁定、折叠和框架调节装置 | GB 14749-2006 |
| 10 | 挤夹、剪切 | GB 14749-2006 |
| 11 | 跨带宽度 | GB 14749-2006 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 14746-2006 儿童自行车安全要求

GB 14747-2006 儿童三轮车安全要求

GB 14748-2006 儿童推车安全要求

GB 14749-2006 婴儿学步车安全要求

GB 6675.1-2014 玩具安全 第1部分：基本规范

GB 6675.2-2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能

GB 6675.3-2014 玩具安全 第3部分：易燃性能

GB 6675.4-2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移

GB 19865-2005 电玩具的安全

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **玩具产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次抽样数量2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。

**二、检验依据**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正常使用 | GB 6675.2—2014 |
| 2 | 可预见的合理滥用 | GB 6675.2—2014 |
| 3 | 材料 | GB 6675.2—2014 |
| 4 | 小零件 | GB 6675.2—2014 |
| 5 | 边缘 | GB 6675.2—2014 |
| 6 | 尖端 | GB 6675.2—2014 |
| 7 | 突出物 | GB 6675.2—2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 6675.2—2014 玩具安全 第2部分：机械与物理性能（含第1号修改单）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **卫生巾产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品6包（最小销售包装），其中3包作为检验样品，3包作为备用样品

**二、检验依据**

表1 卫生巾（GB 15979—2002、GB/T 8939—2018）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| 2 | 大肠菌群 | GB 15979—2002 | GB 15979—2002 |
| 5 | 全长偏差 | GB/T 8939—2018 | GB/T 8939—2018 |
| 6 | 条质量偏差 | GB/T 8939—2018 | GB/T 8939—2018 |
| 7 | 吸水倍率 | GB/T 8939—2018 | GB/T 8939—2018 |
| 8 | 吸收速度 | GB/T 8939—2018 | GB/T 8939—2018 |
| 9 | pH | GB/T 8939—2018 | GB/T 8939—2018 |
| 10 | 甲醛含量 | GB/T 8939—2018 | GB/T 8939—2018 |
| 11 | 可迁移性荧光物质 | GB/T 8939—2018 | GB/T 8939—2018 |
|  注：依据卫健委“卫监督发〔2005〕515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，微生物学指标项目（第1、2、3、4项）不予复检。 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 15979—2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 15979—2024 一次性使用卫生用品卫生要求

GB/T 8939—2018 卫生巾（护垫）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **学生文具产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

表1 抽取样品数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 |
| 1 | 书写笔 | 油墨圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
| 水性圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
| 中性墨水圆珠笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
| 铅笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
| 2 | 橡皮擦 | 橡皮擦 | 20块 | 10块 | 10块 |
| 3 | 本册 | 课业薄册 | 20本 | 10本 | 10本 |
| 注：抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数满足上述抽样数量。如单支样品的规格少于表中规定，则以总量换算成相应样品数量（即支数或个数）抽取。 |

**二、检验依据**

表2学生文具（书写笔）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 铅芯的直径 | GB/T 26704-2022 |
| 2 | 笔杆直径的允许公差 | GB/T 26704-2022 |
| 3 | 笔杆长度 | GB/T 26704-2022 |
| 4 | 笔杆结合牢度 | GB/T 26704-2022 |
| 5 | 杆内断芯 | GB/T 26704-2022 |
| 6 | 外观 | GB/T 26704-2022 |

表3学生文具（橡皮擦）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 外观 | QB/T 2309-2020 |
| 2 | 硬度 | QB/T 2309-2020 |
| 3 | 塑料橡皮擦迁移性 | QB/T 2309-2020 |
| 4 | 橡胶橡皮擦老化后硬度差 | QB/T 2309-2020 |
| 5 | 标志、包装 | QB/T 2309-2020 |

表4 学生文具（课业薄册）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装订质量 | QB/T 1437-2014 |
| 2 | 偏斜 | QB/T 1437-2014 |
| 3 | 套印偏差 | QB/T 1437-2014 |
| 4 | 内芯纸张施胶度 | GB/T 460-2008 |
| 5 | 成品尺寸偏差 | QB/T 1437-2014 |
| 6 | 亮度（白度） | GB/T 7974-2013 |
| 7 | 标志 | QB/T 1437-2014 |
| 8 | 印划线 | QB/T 1437-2014 |
| 9 | 危险锐利尖端 | QB/T 1437-2014 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 21027-2007 学生用品的安全通用要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **一次性内裤产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

从同一生产者同一标准生产的同一商标的产品中随机抽取相同原料、相同质量等级、相同款式（货/款号）、相同花型和相同颜色、相同年龄段、相同安全类别的一次性内裤4条（件），其中2条（件）为检样，另2条（件）为备样。

**二、检验依据**

检验项目表

一次性内裤

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1—2009 |
| 2 | pH值 | GB/T 7573—2009 |
| 3 | 异味 | GB 18401—2010 |
| 5 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
| 6 | 耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920—2008 |
| 7 | 纤维含量 | FZ/T 01057.1—2007FZ/T 01057.2—2007FZ/T 01057.3—2007FZ/T 01057.4—2007FZ/T 01057.6—2007GB/T 2910.1—2009GB/T 2910.2—2009GB/T 2910.3—2009GB/T 2910.4—2022GB/T 2910.6—2009GB/T 2910.7—2009GB/T 2910.8—2009GB/T 2910.11—2009GB/T 2910.12—2023GB/T 2910.18—2009GB/T 2910.20—2009GB/T 2910.22—2009GB/T 2910.101—2009FZ/T 01101—2008FZ/T 01112—2012FZ/T 01026—2017FZ/T 01095—2002FZ/T 30003—2009GB/T 16988—2013GB/T 38015—2019 |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准等其他标准的一次性内裤产品，检验项目参照上述内容执行。

产品明示的产品质量等级与执行标准规定的等级不一致或等级缺项时，按执行标准的最低等级执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品，微生物不复检。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB/T 8878-2023 针织内衣

GB/T 29862—2013 纺织品 纤维含量的标识

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品卫生标准

GB 15979-2024 一次性使用卫生用品卫生要求

现行有效的其他国家标准、行业标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（如明示质量要求是最新版标准，按现有最新版本标准执行。）

**（二）判定原则**

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。但应在检验报告中注明该项目的实测值以及推荐性标准的标准值。

# **儿童纸尿裤产品质量监督抽查****实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取6包（每包以10片计）。其中3包为检验样品，3包为备用样品。

**二、检验依据**

纸尿裤（成人）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
|
| 1 | 条质量偏差 | GB/T 28004.2-2021 |
| 2 | pH值 | GB/T 28004.2-2021 |
| 3 | 大肠菌群 | GB 15979-2002 |
| 4 | 交货水分 | GB/T 28004.1-2021 |
| 5 | 甲醛含量 | GB/T 34448-2017 |
| 6 | 可迁移性荧光性物质 | GB/T 28004.2-2021  |

执行其他标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

复检时所检测的样品为备用样品。

**三、判定规则**

**（一）判定依据**

GB 15979-2002 《一次性使用卫生用品卫生标准附录B》

GB/T28004.1-2021《纸尿裤 第1部分：婴幼儿纸尿裤》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **折叠椅产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。

**二、检验依据**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| 1 | 含水率 | GB/T 3324-2008 GB/T 17657-1999 |
| 2 | 塑料部件耐老化 | GB/T 16422.2-2014 GB/T 15596-2021 GB/T 16422.2-2022 |
| 3 | 面料色牢度 | GB/T 3920-2008 GB/T 3922-2013 |
| 4 | 面料pH | GB/T 7573-2009 |
| 5 | 外观 | QB/T 4458-2013 |
| 6 | 尺寸极限偏差 | QB/T 4458-2013 |
| 7 | 安全要求-折叠部件特殊要求 | QB/T 4458-2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

QB/T 4458-2013 折叠椅

GB/T 3324-2008 木家具通用技术条件 人造及饰面人造板理化性能试验方法

GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液pH值的测定

GB/T 3922-2013 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **电冰箱产品质量国家监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

**二、检验依据**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005GB 4706.13-2014 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005GB 4706.13-2014 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.13-2014 |
| 4 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005GB 4706.13-2014 |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.13-2014 |
| 6 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005GB 4706.13-2014 |
| 7 | 机械强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.13-2014 |
| 8 | 噪声 | GB 19606-2004 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.13-2014 家用和类似用途电器的安全 制冷器具、冰淇淋机和制冰机的特殊要求

GB 19606-2004 家用和类似用途电器噪声限值

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **电吹风产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

**二．检验依据**

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005GB 4706.15-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005GB 4706.15-2008 |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005GB 4706.15-2008 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.15-2008 |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005GB 4706.15-2008 |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.15-2008 |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条试验） | GB 4706.1-2005GB 4706.15-2008 |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005GB 4706.15-2008 |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.15-2008 |
| 10 | 噪声 | GB 19606—2004 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分:通用要求

GB 4706.15-2008 家用和类似用途电器的安全 皮肤及毛发护理器具的特殊要求

GB 19606—2004 家用和类似用途电器噪声限值

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **电风扇产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

**二、检验依据**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1—2005GB 4706.27—2008 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1—2005GB 4706.27—2008 |
| 3 | 发热 | GB 4706.1—2005GB 4706.27—2008 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005GB 4706.27—2008 |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1—2005GB 4706.27—2008 |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1—2005GB 4706.27—2008 |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1—2005GB 4706.27—2008 |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1—2005GB 4706.27—2008 |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1—2005GB 4706.27—2008 |
| 10 | 噪声 | GB 19606—2004 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三．判定规则**

**（一）依据标准**

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.27—2008 家用和类似用途电器的安全 第2部分：风扇的特殊要求

GB 19606—2004 家用和类似用途电器噪声限值

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **空调产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台（套），其中1台（套）作为检验样品，1台（套）作为备用样品。

**二、检验依据**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005GB 4706.32-2012 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005GB 4706.32-2012 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.32-2012 |
| 4 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005GB 4706.32-2012 |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.32-2012 |
| 6 | 机械强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.32-2012 |
| 7 | 噪声 | GB 19606-2004 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.32-2012 家用和类似用途电器的安全 热泵、空调器和除湿机的特殊要求

GB 19606-2004 家用和类似用途电器噪声限值

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **微波炉产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

**二、检验依据**

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005GB 4706.14-2008GB 4706.22-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005GB 4706.14-2008GB 4706.22-2008 |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005GB 4706.14-2008GB 4706.22-2008 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.14-2008GB 4706.22-2008 |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005GB 4706.14-2008GB 4706.22-2008 |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.14-2008GB 4706.22-2008 |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条试验） | GB 4706.1-2005GB 4706.14-2008GB 4706.22-2008 |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005GB 4706.14-2008GB 4706.22-2008 |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.14-2008GB 4706.22-2008 |
| 10 | 噪声 | GB 19606-2004 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.14-2008 家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求

GB 4706.22-2008 家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求

GB 19606-2004 家用和类似用途电器噪声限值

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **吸尘器产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

**二、检验依据**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 |
| 3 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 |
| 4 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 |
| 5 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 |
| 6 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 |
| 7 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 |
| 8 | 噪声 | GB/T 4214.2-2020 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB/T 4214.2-2020 家用和类似用途电器噪声测试方法 真空吸尘器的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **吸油烟机产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

**二、检验依据**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005 GB 4706.28-2008 |
| 10 | 噪声 | GB 19606-2004 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.28-2008 家用和类似用途电器的安全 吸油烟机的特殊要求

GB 19606-2004 家用和类似用途电器噪声限值

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **洗碗机产品质量监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

**二、检验依据**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005GB 4706.25-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005GB 4706.25-2008 |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005GB 4706.25-2008 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.25-2008 |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005GB 4706.25-2008 |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.25-2008 |
| 7 | 非正常工作(不包括第19.11.4条的试验) | GB 4706.1-2005GB 4706.25-2008 |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005GB 4706.25-2008 |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.25-2008 |
| 10 | 噪声 | GB 19606-2004 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

GB 4706.25-2008 家用和类似用途电器的安全 洗碗机的特殊要求

GB 19606-2004 家用和类似用途电器噪声限值

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

**（二）判定原则**

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

# **洗衣机产品质量国家监督抽查实施细则**

**一、抽样方法**

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

**二、检验依据**

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005GB 4706.24-2008GB 4706.26-2008 |
| 2 | 输入功率和电流 | GB 4706.1-2005GB 4706.24-2008GB 4706.26-2008 |
| 3 | 发热 | GB 4706.1-2005GB 4706.24-2008GB 4706.26-2008 |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.24-2008GB 4706.26-2008 |
| 5 | 耐潮湿 | GB 4706.1-2005GB 4706.24-2008GB 4706.26-2008 |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.24-2008GB 4706.26-2008 |
| 7 | 非正常工作（仅进行第19.7条款洗涤电机堵转试验） | GB 4706.1-2005GB 4706.24-2008 |
| 8 | 稳定性和机械危险 | GB 4706.1-2005GB 4706.24-2008GB 4706.26-2008 |
| 9 | 机械强度 | GB 4706.1-2005GB 4706.24-2008GB 4706.26-2008 |
| 10 | 噪声 | GB 19606-2004 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

**三、判定规则**

**（一）依据标准**

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全第1部分：通用要求

GB 4706.24-2008 家用和类似用途电器的安全洗衣机的特殊要求

GB 4706.26-2008 家用和类似用途电器的安全离心式脱水机的特殊要求

GB 19606-2004 家用和类似用途电器噪声限值

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。