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附件2-1
2026年木家具产品质量市级监督抽查实施细则
一、抽样方法
　　抽取样品应为相同材料、相同工艺、同一型号规格、同一批次的产品。采用随机抽样方法在企业的成品库内待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
　　抽样数量：抽取其中1件作为检验样品，检毕将该样品作为备样；备样封存在企业，以备异议时复检。对封存于企业的备样，企业有妥善保存的义务，若有损坏遗失等造成不能进行复检的情况，视同企业放弃复检的权利。
　　样品抽取后抽样人员与被检查企业人员在抽样单上签字。检验人员在现场完成检验后，抽样人员对备样进行加封，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。
二、检验依据
木家具检验项目见表1 
表1  检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	1
	木材含水率（实木类家具检测）
	GB/T 3324-2024
	GB/T 3324-2024

	2
	主要尺寸及其偏差
	桌类主要尺寸
	桌面高
	GB/T 3324-2024
	GB/T 3324-2024

	
	
	
	中间净空宽
	
	

	
	
	
	中间净空高
	
	

	
	
	椅凳类主要尺寸
	座高
	GB/T 3324-2024
	GB/T 3324-2024

	
	
	
	扶手椅扶手内宽
	
	

	
	
	柜类主要尺寸
	衣柜
	挂衣棍上沿至底板内表面间距
	GB/T 3324-2024
	GB/T 3324-2024

	
	
	
	
	挂衣空间深度
	
	

	
	
	
	
	折叠衣物放置空间深
	
	

	
	
	
	
	挂衣棍上沿至顶板内表面距离
	
	

	
	
	
	文件柜
	净深
	
	

	
	
	
	
	层间净高
	
	

	
	
	床类主要尺寸
	单层床
	床铺面长
	GB/T 3324-2024
	GB/T 3324-2024

	
	
	
	
	床铺面宽
	
	

	
	
	
	
	床铺面高
	
	

	
	
	
	双层床
	床铺面长
	
	

	
	
	
	
	床铺面宽
	
	

	
	
	
	
	底床面高
	
	

	
	
	
	
	层间净高
	
	

	
	
	
	
	安全栏板缺口长度
	
	

	
	
	
	
	安全栏板高度
	
	

	
	
	
	
	床褥最大厚度标记线
	
	

	
	
	
	
	安全栏板中断长度
	
	

	3
	产品外形尺寸偏差
	GB/T 3324-2024
	GB/T 3324-2024

	4
	形状和位置公差
	翘曲度
	GB/T 3324-2024
	GB/T 3324-2024

	
	
	平整度
	GB/T 3324-2024
	GB/T 3324-2024

	
	
	邻边垂直度
	GB/T 3324-2024
	GB/T 3324-2024

	
	
	位差度
	GB/T 3324-2024
	GB/T 3324-2024

	
	形状和位置公差
	分缝
	GB/T 3324-2024
	GB/T 3324-2024

	
	
	底脚平稳性
	GB/T 3324-2024
	GB/T 3324-2024

	
	
	抽屉下垂度
	GB/T 3324-2024
	GB/T 3324-2024

	
	
	抽屉摆动度
	GB/T 3324-2024
	GB/T 3324-2024

	5
	外观要求
	木制件外观
	GB/T 3324-2024
	GB/T 3324-2024

	
	
	人造板件外观
	
	

	
	
	五金件外观
	
	

	
	
	玻璃件外观
	
	

	
	
	塑料件外观
	
	

	
	
	软包件外观
	
	

	
	
	木工要求
	
	

	
	
	漆膜外观要求
	
	


三、 判定规则
3.1依据标准
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件
相关的法律法规、部门规章和规范
　　现行有效的行业标准、企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
    经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
　　若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
　　若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按强制性标准要求判定。
　　若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中的检验项目依据的推荐性标准要求时，应按产品明示的质量要求判定。
　　若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目依据的强制性标准要
求时，应按强制性标准要求判定。
　　若被检产品明示的质量要求缺少本细则中的检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。








附件2-2
2026年PET饮品瓶产品质量市级监督抽查实施细则

一、抽样方法
抽取样品应为相同原料、同一工艺、同一类别、同一设计灌装温度、同一瓶型同一规格的连续生产的产品为一批。每批不应超过30万个。
在企业的成品库内随机抽取近期连续生产的同批次、有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
抽样数量：检验样品数量36个。
抽取相同数量备样封存受检企业。
抽样人员在抽样现场立即对抽取的检验样品和备用样品分别封样，样品应由抽样人员、受检单位代表在封样单上分别签字后加封。备用样品封存在受检单位。
封样时，应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。各种防拆封措施由抽样单位自行确定。并告知受检单位，备用样品应妥善保管。当受检单位或者样品经过确认的生产企业对检验结果提出异议，复检需要启用备用样品时，备用样品保管单位应按时将所封备用样品安全完整寄、送至承检单位。
3.4 抽样单
应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。对于产品检验所需的样品技术参数等信息，需要被抽企业提供的，应在抽样现场获取，并经企业确认。抽样完成后由抽样人与被抽查单位在《抽样单》上签字、盖章，当场封存样品。
二、检验项目
检验项目见表1。
表1  检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	容量偏差
	GB/T 41167-2021 
	GB/T 41167-2021 6.4

	2
	瓶口密封性能
	GB/T 41167-2021  
	GB/T 41167-2021 6.5.1 

	3
	跌落性能
	GB/T 41167-2021 
	GB/T 41167-2021 6.5.3

	4
	空瓶垂直载压
（碳酸饮品瓶适用）
	GB/T 41167-2021 
	GB/T 41167-2021 6.5.2.1

	5
	灌装后垂直载压
（非碳酸饮品瓶适用）
	GB/T 41167-2021 
	GB/T 41167-2021 6.5.2.2

	6
	耐内压力
（碳酸饮品瓶适用）
	GB/T 41167-2021 
	GB/T 41167-2021 6.5.4

	7
	热稳定性
（碳酸饮品瓶适用）
	GB/T 41167-2021 
	GB/T 41167-2021 6.6

	8
	耐热性能
（热灌装瓶适用）
	GB/T 41167-2021 
	GB/T 41167-2021 6.7


三、判定规则
3.1依据标准
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
GB/T41167-2021聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求
相关的法律法规、部门规章和规范
现行有效的地方标准、团体标准、企业标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。





附件2-3
2026年瓦楞原纸产品质量市级监督抽查实施细则

一、抽样方法
在企业的成品库内随机抽取同类别、同型号规格、同批次、有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。
随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。
在企业的成品库内或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的产品中，随机抽取样品1卷，在抽得的该卷上去除外面的3～5层后，整幅宽裁取样品1m×5张，同时再抽取等量样品作为复检用备样。
备用样品应妥善保管。当受检单位或者样品经过确认的生产企业对检验结果提出异议，复检需要启用备用样品时，备用样品保管单位应按时将所封备用样品安全完整寄、送至承检单位。
二、检验项目
检验项目见表1。
表1  检验项目
	[bookmark: OLE_LINK2]序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	定量
	GB/T 13023-2008
	GB/T 451.2-2023

	2
	紧度
	GB/T 13023-2008
	GB/T 451.3-2002

	3
	横向环压指数
	GB/T 13023-2008
	GB/T 13023-2008

	4
	纵向裂断长
	GB/T 13023-2008
	GB/T 12914-2018

	5
	吸水性(优等品适用)
	GB/T 13023-2008
	GB/T 1540-2002


三、判定规则
3.1依据标准
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
GB/T 13023-2008 瓦楞芯(原)纸
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]相关的法律法规、部门规章和规范
现行有效的地方标准、团体标准、企业标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本方案中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本方案中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。











附件2-4
2026年洗涤剂和沐浴剂产品质量市级监督抽查实施细则
一.抽样方式
在流通领域和生产厂家抽样。
在生产厂家抽样时，应以在企业成品库、产品集中存放地的生产企业在相同条件下生产的一定数量的同一批产品中随机抽取。抽样时，应有被检企业代表现场确认。在流通领域抽样时，应在销售企业货架或其库房同一批产品中随机抽取。抽样时，应有被抽检企业代表现场确认。抽样基数应不少于抽取样品量。按表1确定样本大小，应用随机抽样方法（等距抽样、分层抽样、简单抽样）并随机抽取样本单位。从每个抽出的样本包装中随机抽取2个样本单位，使总量约3kg。若取2个样本单位不够时，可适当增加；若过多，应集中后，二次随机抽取，但总数不应少于3个样本单位。
所抽样品应严密包装，防止损坏，应加贴封条，防止拆封，注明抽样单位、抽样人、抽样时间，抽样过程中应有必要的抽样记录。所抽样品如需保留于企业，在未经允许情况下，企业不得擅自启封。备用样品保管单位应妥善保管。当受检单位或者样品经过确认的生产企业对检验结果提出异议，复检需要启用备用样品。对封存于企业的备用样品，告知企业有妥善保存的义务，若有损坏遗失等造成不能进行复检的情况，视同受检单位放弃复检的权利。
表1 批量和样本
	批量
	1
	2～15
	16～25
	26～90
	91～150
	151～500
	501～1200
	≥1201

	样本
	1
	2
	3
	5
	8
	13
	20
	32


二.检验依据
2.1 手洗餐具用洗涤剂检验项目
表2 手洗餐具用洗涤剂检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	GB/T 9985-2022
	GB/T 13173-2021（24）

	2
	气味
	GB/T 9985-2022
	GB/T 13173-2021（23）

	3
	稳定性
	GB/T 9985-2022
	GB/T 13173-2021（24）

	4
	总有效物含量
	GB/T 9985-2022
	GB/T 13173-2021（7.4.1）

	5
	pH
	GB/T 9985-2022
	GB/T 6368-2008

	6
	去污力
	GB/T 9985-2022
	GB/T 9985-2022（附录A）

	7
	总砷
	GB 14930.1-2022
	GB/T 30797-2014

	8
	重金属
	GB 14930.1-2022
	GB/T 30799-2014

	9
	甲醇
	GB 14930.1-2022
	GB/T 30795-2014

	10
	甲醛
	GB 14930.1-2022
	GB/T 30796-2014

	11
	菌落总数
	GB 14930.1-2022
	GB 4789.2-2022

	12
	大肠菌群
	GB 14930.1-2022
	GB 4789.3-2016


2.2 沐浴剂检验项目
表3  沐浴剂检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	外观
	QB/T 1994-2013
	QB/T 1994-2013（6.1）

	2
	气味
	QB/T 1994-2013
	QB/T 1994-2013（6.2）

	3
	稳定性
	QB/T 1994-2013
	QB/T 1994-2013（6.3）

	4
	总有效物
	QB/T 1994-2013
	GB/T 13173-2008（7）

	5
	pH
	QB/T 1994-2013
	《化妆品安全技术规范》（2015版）第四章 理化检验方法 1.1

	6
	汞
	QB/T 1994-2013
	《化妆品安全技术规范》（2015版）第四章 理化检验方法 1.2 第一法

	7
	铅
	QB/T 1994-2013
	《化妆品安全技术规范》（2015版）第四章 理化检验方法 1.3

	8
	砷
	QB/T 1994-2013
	《化妆品安全技术规范》（2015版）第四章 理化检验方法 1.4 第一法

	9
	菌落总数
	QB/T 1994-2013
	《化妆品安全技术规范》（2015版）第五章 微生物检验方法 2

	10
	粪大肠菌群
	QB/T 1994-2013
	《化妆品安全技术规范》（2015版）第五章 微生物检验方法 3

	11
	铜绿假单胞菌
	QB/T 1994-2013
	《化妆品安全技术规范》（2015版）第五章 微生物检验方法 4

	12
	金黄色葡萄球菌
	QB/T 1994-2013
	《化妆品安全技术规范》（2015版）第五章 微生物检验方法 5

	13
	霉菌和酵母菌
	QB/T 1994-2013
	《化妆品安全技术规范》（2015版）第五章 微生物检验方法 6


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
三.判定规则
3.1 依据标准
GB/T 9985-2022《手洗餐具用洗涤剂》
GB 14930.1-2022《食品安全国家标准 洗涤剂》
QB/T 1994-2013《沐浴剂》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


附件2-5
2026年混凝土实心砖产品质量市级监督抽查实施细则
1、 抽样方法
　　以随机抽样的方式在生产领域抽样。在企业的成品堆场内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品。混凝土实心砖抽样基数每10万为一批，不足10万块按一批记。所抽取的试样应具有代表性，其养护龄期不少于28天，随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。抽样数量根据抽查方案确定的检验项目所需要的检验用样加备检用样来确定。混凝土实心砖满足H/B≥0.6或H/B＜0.6（L≥190mm）时，抽样样品数量为108块，其中检验样品54块，备用样品54块，混凝土实心砖满足H/B＜0.6（L＜190mm）时，抽样样品数量为188块，其中检验样品94块，备用样品94块。
2、 检验依据
　　混凝土实心砖检验依据见表1。
 表1  混凝土实心砖
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	密度等级
	GB/T 21144-2023
	GB/T 4111-2013

	2
	强度等级
	GB/T 21144-2023
	GB/T 4111-2013

	3
	吸水率
	GB/T 21144-2023
	GB/T 4111-2013

	4
	抗冻性
	GB/T 21144-2023
	GB/T 4111-2013

	5
	干燥收缩率
	GB/T 21144-2023
	GB/T 4111-2013

	6
	相对含水率
	GB/T 21144-2023
	GB/T 4111-2013

	7
	碳化系数
	GB/T 21144-2023
	GB/T 4111-2013

	8
	软化系数
	GB/T 21144-2023
	GB/T 4111-2013

	9
	放射性核素限量
	GB/T 21144-2023
	GB 6566-2010


三、判定规则
　　3.1 依据标准
GB/T 21144-2023      混凝土实心砖
　　GB 6566-2010         建筑材料放射性核素限量
GB/T 4111-2013       混凝土砌块和砖试验方法
　　经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求
　　相关的法律法规、部门规章和规范
　　3.2 判定原则
　　经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
　　若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
　　若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
　　若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
　　若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。








附件2-6
2026年轻集料混凝土小型空心砌块产品质量
市级监督抽查实施细则
一、抽样方法
　　以随机抽样的方式在生产领域抽样。在企业的成品堆场随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。抽取样品应为同一品种轻集料和水泥按同一生产工艺制成的相同密度等级和强度等级的砌块，其养护龄期不少于28天，抽样基数每300m3为一批，不足300m3按一批计。抽样数量根据抽查方案确定的检验项目所需要的检验用样加备检用样来确定，抽样品数量为96块，其中检验样品48块，备用样品48块。
二、检验依据
　　轻集料混凝土小型空心砌块检验项目见表1。
表1 轻集料混凝土小型空心砌块
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	强度等级
	GB/T 15229-2011
	GB/T 4111-2013

	2
	密度等级
	GB/T 15229-2011
	GB/T 4111-2013

	3
	吸水率
	GB/T 15229-2011
	GB/T 4111-2013

	4
	相对含水率
	GB/T 15229-2011
	GB/T 4111-2013

	5
	干燥收缩率
	GB/T 15229-2011
	GB/T 4111-2013

	6
	抗冻性
	GB/T 15229-2011
	GB/T 4111-2013

	7
	软化系数
	GB/T 15229-2011
	GB/T 4111-2013

	8
	碳化系数
	GB/T 15229-2011
	GB/T 4111-2013

	9
	放射性核素限量
	GB/T 15229-2011
	GB 6566-2010


  三、判定规则
　　3.1 依据标准
　　GB/T 15229-2011      轻集料混凝土小型空心砌块
　　GB/T 4111-2013       混凝土砌块和砖试验方法
　　GB 6566-2010         建筑材料放射性核素限量
　　相关的法律法规、部门规章和规范 
　　现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
　　3.2 判定原则
　　经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
　　若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
　　若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
　　若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
　　若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。


附件2-7
2026年服装产品市级质量市级监督抽查实施细则
一.抽样方法
以随机抽样的方式在生产领域抽样。根据产品的销售单元（件/条/套）抽取相同款式（货/款号）、相同花型和相同颜色的同一批次的产品。在企业的成品库内随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。抽样时，应有被检企业代表现场确认。抽样基数不得低于20件（条/套），抽取样品2件（条/套），其中1件（条/套）带回承检机构进行破坏性检验，另1件（条/套）作为备样封存于企业，必要时作复检之用。
二、检验依据
检验项目见表1。
表1 服装产品监抽检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检验方法

	
	
	
	

	1
	纤维含量
	FZ/T 81008-2021
FZ/T 73020-2019
GB/T 23328-2009
GB/T 2664-2017
GB/T 2660-2017
GB/T 31888-2015 
GB 18401-2010
GB 31701-2015等
	GB/T 2910(所有部分)
FZ/T 01057（所有部分）

	2
	甲醛含量
	
	GB/T 2912.1-2009

	3
	pH值
	
	GB/T 7573-2009

	4
	耐皂洗色牢度
	
	GB/T 3921-2008

	5
	耐汗渍色牢度
	
	GB/T 3922-2013

	6
	耐水色牢度
	
	GB/T 5713-2013

	7
	耐摩擦色牢度
	
	GB/T 3920-2008

	8
	可分解致癌芳香胺染料
	
	GB/T 17592-2024
GB/T 23344-2009


三、判定规则
3.1 依据标准
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
GB/T 2660-2017     《衬衫》
GB/T 2662-2017     《棉服装》
GB/T 2664-2017     《男西服、大衣》
GB/T 2665-2017     《女西服、大衣》
GB/T 2666-2017     《西裤》
GB/T 23328-2009    《机织学生服》
FZ/T 81006-2017    《牛仔服装》
FZ/T 81007-2022    《单、夹服装》
FZ/T 81008-2021    《茄克衫》
GB/T 8878-2023     《针织内衣》
FZ/T 73020-2019    《针织休闲服装》
GB/T 31888-2015    《中小学生校服》
GB 18401-2010      《国家纺织产品基本技术规范》
GB 31701-2015      《婴幼儿及儿童纺织品安全技术规范》
相关的法律法规、部门规章和规范
经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

附件2-8
2026年婴幼儿及儿童服装产品质量市级监督抽查实施细则
 一.抽样方法
根据产品的销售单元（件/条/套）抽取相同款式（货/款号）、相同花型和相同颜色的同一批次的产品。在市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品（特殊情况除外）。
抽样方法应根据被抽查企业产品的堆放形式、批量大小而定。一般按照GB/T 10111规定的程序，采用简单随机抽样方法，利用随机数表、骰子或扑克牌产生随机数进行抽样。挂放的产品亦可采用系统抽样的方法，堆垛装箱的产品亦可采用分层随机抽样的方法。
在流通领域（市场）抽样的，抽样基数满足抽样数量即可。根据本实施细则规定的检验要求，抽样数量见表1。
表1  抽样数量
	产品种类
	抽样数量

	婴幼儿服装
	3件/条/套（其中备样1件/条/套）

	儿童服装
	2件/条/套（其中备样1件/条/套）

	注：如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。


抽取的样品连同其原包装和使用说明用清洁的包装袋（箱）密封包装后加贴封条封样。包装的方式应能防止样品在运送过程中损坏或被污染，封样的方式应能有效防止未经授权的拆封。检验样品及备用样品应分别封样，由抽样人员负责携带或寄送至承检机构。
二、检验依据
检验项目。
表2 婴幼儿服装产品检验项目
	序号
	检验项目
	依据标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	甲醛含量
	GB 18401及相应产品标准
	GB/T 2912.1

	2
	pH值
	GB 18401及相应产品标准
	GB/T 7573

	3
	耐水色牢度/级
	GB 18401及相应产品标准
	GB/T 5713

	4
	耐酸汗渍色牢度
	GB 18401及相应产品标准
	GB/T 3922

	5
	耐碱汗渍色牢度
	GB 18401及相应产品标准
	GB/T 3922

	6
	耐摩擦色牢度
	GB 18401及相应产品标准
	GB/T 3920

	7
	耐皂洗色牢度
	相应产品标准
	GB/T 3921

	8
	耐唾液色牢度
	GB 18401及相应产品标准
	GB/T 18886

	9
	纤维含量
	GB/T 29862及相应产品标准
	GB/T 2910等
FZ/T 01057

	10
	可分解致癌芳香胺染料
	GB 18401及相应产品标准
	GB/T 17592
GB/T 23344

	11
	重金属
	GB 31701及相应产品标准
	GB/T 30157

	12
	附件锐利性
	GB 31701及相应产品标准
	GB/T 31702

	13
	绳带要求
	GB 31701及相应产品标准
	GB 31701

	14
	残留金属针
	GB 31701及相应产品标准
	GB 31701


三、判定规则
3.1 依据标准
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
GB/T 5296.4   消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装
GB 18401     国家纺织产品基本安全技术规范
GB 31701     婴幼儿及儿童纺织品安全技术规范
GB/T 10111   随机数的产生及其在产品质量抽样检验中的应用程序
GB/T 29862   纺织品 纤维含量的标识
FZ/T 73025   婴幼儿针织服装
GB/T 39508    针织婴幼儿及儿童服装
GB/T 31900    机织儿童服装
GB/T 2910（所有部分）  纺织品  定量化学分析方法
GB/T 2912.1   纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离水解的甲醛（水萃取法）
GB/T 7573     纺织品 水萃取液pH值的测定
GB/T 5713     纺织品 色牢度试验 耐水色牢度
GB/T 3920     纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度
GB/T 3922     纺织品  耐汗渍色牢度试验方法
GB/T 18886    纺织品 色牢度实验 耐唾液色牢度
FZ/T 01057（所有部分）纺织纤维鉴别试验方法
GB/T 17592    纺织品 禁用偶氮染料的测定
GB/T 23344    纺织品 4-氨基偶氮苯的测定
GB/T 30157    纺织品 总铅和总镉含量的测定
GB/T 31702    纺织制品附件锐利性试验方法
GB/T  24121   纺织制品 断针类残留物的检测方法
相关的法律法规、部门规章和规范
经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求
3.2 判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
