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消防水枪产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品6个，其中3个作为检验样品，3个作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	表面质量
	GB8181-2025

	2
	密封性能
	GB8181-2025

	3
	耐水压性能
	GB8181-2025

	4
	耐高温试验
	GB8181-2025

	5
	耐低温试验
	GB8181-2025

	6
	抗跌落性能
	GB8181-2025

	7
	耐腐蚀性能
	GB8181-2025


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB8181-2025 消防水枪
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


















消防水带产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2卷，其中1卷作为检验样品，1卷作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观质量
	GB6246-2011

	2
	内径
	GB6246-2011

	3
	长度
	GB6246-2011

	4
	试验压力
	GB6246-2011

	5
	最小爆破压力
	GB6246-2011

	6
	单位长度质量
	GB6246-2011

	7
	湿水带渗水量
	GB6246-2011


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB6246-2011 消防水带
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



手提式灭火器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽取样品8具，其中4具作为检验样品，4具作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	充装量
	GB 4351-2023

	2
	充装误差
	GB 4351-2023

	3
	20℃时喷射性能
	GB 4351-2023

	4
	瓶体底部试验
	GB 4351-2023

	5
	颜色和标志
	GB 4351-2023

	6
	灭火器开启力
	GB 4351-2023

	7
	瓶体充装口内径
	GB 4351-2023

	8
	提把与上封头间距
	GB 4351-2023

	9
	灭火剂主要组分
	GB 4351-2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 4351—2023手提式灭火器
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

室内消火栓产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	开启高度
	GB3445-2018

	2
	螺纹
	GB3445-2018

	3
	外观质量
	GB3445-2018

	4
	基本尺寸与公差
	GB3445-2018

	5
	手轮
	GB3445-2018

	6
	阀杆升降性能
	GB3445-2018

	7
	旋转性能
	GB3445-2018

	8
	水压强度
	GB3445-2018

	9
	密封性能
	GB3445-2018


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB3445-2018 室内消火栓
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

消防应急照明和疏散指示系统产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品4个，其中2个作为检验样品，2个作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外壳防护等级试验
	GB17945-2024

	2
	接地电阻试验
	GB17945-2024

	3
	爬电距离和电气间隙
	GB17945-2024

	4
	电压波动实验
	GB17945-2024

	5
	电气强度试验
	GB17945-2024

	6
	绝缘电阻试验
	GB17945-2024

	7
	转换电压实验
	GB17945-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB17945-2024消防应急照明和疏散指示系统
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

消防接口产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品6个，其中3个作为检验样品，3个作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	基本尺寸
	GB12514.2-2006
GB12514.3-2006
GB12514.4-2006

	2
	外观质量
	GB12514.1-2005

	3
	密封性能
	GB12514.1-2005

	4
	水压性能
	GB12514.1-2005

	5
	抗跌落性能
	GB12514.1-2005

	6
	耐腐蚀性能
	GB12514.1-2005

	7
	标志
	GB12514.1-2005


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB12514.1-2005 消防接口第1部分:消防接口通用技术条件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

灭火毯产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观与结构
	XF1205-2014

	2
	操作性能
	XF1205-2014

	3
	柔软性能
	XF1205-2014

	4
	绝缘性能
	XF1205-2014

	5
	质量
	XF1205-2014


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
XF1205-2014	灭火毯
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

绝热用聚苯乙烯泡沫塑料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品30m，其中15m作为检验样品，15m作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	规格尺寸和允许偏差
	GB/T6342-1996

	2
	压缩性能
	GB/T8813-2020

	3
	吸水率
	GB/T8810-2005

	4
	尺寸稳定性
	GB/T8811-2008

	5
	绝热性能
	GB/T10294-2008

	6
	燃烧性能
	GB8624-2012


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T10801.2-2025	绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。































	
岩棉板产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品30m，其中15m作为检验样品，15m作为备用样品。

2 检验依据
表1绝热用岩棉、矿渣棉及其制品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	密度单值允许偏差
	GB/T 5480-2017

	2
	酸度系数
	GB/T 5480-2017

	3
	燃烧性能
	GB/T2406.2-2009
GB/T2406.1-2008
GB/T5464-2010
GB/T14402-2007

	4
	有机物含量
	GB/T 11835-2016


表2建筑用岩棉绝热制品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	幕墙用岩棉板密度允许偏差
	GB/T 5480-2017 
GB/T 19686-2015

	2
	导热系数（岩棉）
	GB/T19686-2015

	3
	质量吸湿率
	GB/T 5480-2017

	4
	短期吸水量
	GB/T 19686-2015 
GB/T 30805-2024

	5
	压缩强度
	GB/T 19686-2015 
GB/T 13480-2014

	6
	金属面夹芯板用岩棉条水萃取液pH值
	GB/T 19686-2015

	7
	燃烧性能
	GB/T2406.2-2009
GB/T2406.1-2008
GB/T5464-2010
GB/T14402-2007


表3建筑外墙外保温用岩棉制品
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	憎水率
	GB/T10299-2011

	2
	导热系数
	GB/T10294-2008
GB/T25975-2018

	3
	燃烧性能
	GB/T2406.2-2009
GB/T2406.1-2008
GB/T5464-2010
GB/T14402-2007

	4
	酸度系数
	GB/T 5480-2017

	5
	质量吸湿率
	GB/T 5480-2017

	6
	密度允许偏差
	GB/T 5480-2017

	7
	压缩强度
	GB/T 13480-2014 GB/T 25975-2018



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 11835-2016绝热用岩棉、矿渣棉及其制品
GB/T 19686-2015建筑用岩棉绝热制品
GB/T 25975-2018	建筑外墙外保温用岩棉制品
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


橡塑保温材料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品60cm*60cm8块，其中4块作为检验样品，4块作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观质量
	GB/T 17794-2021

	2
	规格尺寸和允许偏差
	GB/T 6342-1996

	3
	表观密度
	GB/T 6343-2009 GB/T 17794-2021

	4
	压缩回弹率
	GB/T6669-2008
GB/T17794-2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T17794-2021	柔性泡沫橡塑绝热制品
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


































	




玻璃棉产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品60cm*60cm8块，其中4块作为检验样品，4块作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	含水率
	GB/T 20313-2006

	2
	玻璃棉板-外观
	GB/T 13350-2017

	3
	玻璃棉板-导热系数
	GB/T10294-2008

	4
	玻璃棉板-尺寸及密度允许偏差
	GB/T 5480-2017

	5
	憎水率
	GB/T10299-2011

	6
	热荷重收缩温度
	GB/T5480-2017

	7
	渣球含量
	GB/T5480-2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T13350-2017	绝热用玻璃棉及其制品
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
































电动自行车充电器产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品4个，其中2个作为检验样品，2个作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	输入电流
	GB42296-2022

	2
	输出电流
	GB42296-2022

	3
	外壳冲击
	GB42296-2022

	4
	跌落
	GB42296-2022

	5
	工作温度下的泄漏电流
	GB42296-2022

	6
	电气强度
	GB42296-2022

	7
	防触电保护类别
	GB42296-2022

	8
	非正常工作错接、短路
	GB42296-2022

	9
	超温保护
	GB42296-2022

	10
	过充切断
	GB42296-2022

	11
	耐热
	GB/T5169.21-2017

	12
	灼热丝
	GB/T5169.11-2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB42296-2022	电动自行车用充电器安全技术要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
























头盔产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品6个，其中3个作为检验样品，3个作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	壳体
	GB811-2022

	2
	缓冲层
	GB811-2022

	3
	佩戴装置
	GB811-2022

	4
	舒适衬垫
	GB811-2022

	5
	头盔视野
	GB811-2022

	6
	头盔质量
	GB811-2022

	7
	头盔耐穿透性能（低温）
	GB811-2022

	8
	佩戴装置强度
	GB811-2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB811-2022	头盔
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




























电动助力车用阀控式铅酸蓄电池产品质量监督抽查
实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。

2 检验依据
表1
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	2hr容量
	GB/T22199.1-2017

	2
	外观尺寸
	GB/T22199.1-2017
GB/T22199.2-2017

	3
	能量密度
	GB/T22199.1-2017

	4
	快速充电能力
	GB/T22199.1-2017

	5
	耐振动能力
	GB/T22199.1-2017

	6
	大电流放电
	GB/T22199.1-2017

	7
	蓄电池外形结构
	GB/T22199.2-2017


表2
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	实际容量
	GB/T22199.1-2025

	2
	外形尺寸
	GB/T22199.2-2025

	3
	质量比能量
	GB/T22199.1-2025

	4
	快速充电能力
	GB/T22199.1-2025

	5
	不同温度下容量
	GB/T22199.1-2025

	6
	大电流放电
	GB/T22199.1-2025

	7
	蓄电池外形结构
	GB/T22199.2-2025



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T22199.1-2025	电动助力车用阀控式铅酸蓄电池第1部分:技术条件
GB/T 22199.1-2017电动助力车用阀控式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
















	
电动自行车产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2辆，其中1辆作为检验样品，1辆作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	整车编码
	GB 17761-2024

	2
	电动机编码
	GB 17761-2024

	3
	号牌安装位置
	GB 17761-2024

	4
	车速限值
	GB 17761-2024

	5
	制动性能
	GB 17761-2024

	6
	结构-防碰擦
	GB 17761-2024

	7
	反射器、照明和鸣号装置-反射器
	GB 17761-2024

	8
	尺寸限值
	GB 17761-2024

	
	标识与警示语
	GB42295-2022


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 17761-2024	电动自行车安全技术规范
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。























		

头部防护安全帽产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品6个，其中3个作为检验样品，3个作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	佩戴高度
	GB2811-2019

	2
	垂直间距
	GB2811-2019

	3
	下颏带强度
	GB2811-2019

	4
	冲击吸收性能（高温、低温、浸水）
	GB2811-2019

	5
	耐穿刺性能（高温、低温、浸水）
	GB2811-2019


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB2811-2019	 头部防护安全帽
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。




































坠落防护安全带产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2套，其中1套作为检验样品，1套作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	区域限制用安全带性能要求
	GB6095-2021

	2
	围杆作业用安全带性能要求
	GB6095-2021

	3
	坠落悬挂用安全带性能要求
	GB6095-2021

	4
	安全带金属零部件耐腐蚀性能
	GB6095-2021

	5
	系带静态强度
	GB6095-2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB6095-2021	 坠落防护安全带
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。


































	
安全鞋产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2双，其中1双作为检验样品，1双作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	成鞋鞋底结构
	GB21148‑2020

	2
	成鞋鞋帮/底结合强度
	GB21148‑2020

	3
	鞋帮最小高度
	GB21148‑2020

	4
	pH值
	GB21148‑2020

	5
	内底和鞋垫厚度
	GB21148‑2020

	
	鞋帮厚度
	GB21148‑2020

	
	外底耐折性
	GB21148‑2020

	
	外底耐磨性
	GB21148‑2020

	
	外底厚度
	GB21148‑2020


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB21148‑2020	安全鞋
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

安全网产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2套，其中1套作为检验样品，1套作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	绳断裂强力
	GB5725‑2025

	2
	断裂强力×断裂伸长
	GB5725‑2025

	3
	梯形法撕裂强力
	GB5725‑2025

	4
	开眼环扣强力
	GB5725‑2025

	5
	阻燃性能
	GB5725‑2025

	6
	耐冲击性能
	GB5725‑2025

	7
	耐贯穿性能（类型不同检测项目稍有差异）
	GB5725‑2025


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB5725‑2025	安全网
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。































[bookmark: _GoBack]
	液化石油气产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品3kg，其中1.5kg作为检验样品，1.5kg作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	残留物
	GB11174‑2011

	2
	油渍观察
	GB11174‑2011

	3
	铜片腐蚀总硫含量
	GB11174‑2011

	4
	硫化氢
	GB11174‑2011

	5
	游离水
	GB11174‑2011

	6
	二甲醚含量
	GB11174‑2011


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB11174‑2011	液化石油气
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。



