大型游乐设施日管控安全检查记录

|  |  |
| --- | --- |
| 设备编号 |  |
| 检查项目 | 检查内容 | 检查结果 | 问题记录 |
| 人员 | 相关作业人员是否持证;是否在有效期;是否经过培训。 |  |  |
| 运行条件 | 设备运行条件是否满足（天气因素、设备因素、救援因素等）；救援装备检查，是否满足突发情况下的救援；作业人员及服务人员身体状况及情绪状态。 |  |  |
| 设备本体和运行检查 | 开机前检查是否到位；仪器仪表安全附件工作是否正常。 |  |  |
| 基础表面水泥是否有塌陷、裂纹、积水等情况。 |  |  |
| 螺栓连接处查看防松装置是否完好，防松标志线是否错位；安全带是否可靠；二次保护是否有效可靠；急停开关是否有效。 |  |  |
| 安全保护装置检查（安全压杠、安全带、制动装置、限位极限、断绳保护、超速保护、防碰撞装置、安全防护栏杆、副操作装置等方面的检查，各安全保护功能是否有效） |  |  |
| 试运行过程中是否有异响及隐患情况。 |  |  |
| 运行中隐患 | 作业人员服务人员是否按照操作规程进行操作；乘客的违章乘坐是否制止。 |  |  |
| 其他异常情况及采取措施 |  |  |  |
| 安全员 |  | 日期： |  |

注：1.本记录表为建议表格，使用单位可根据本单位实际情况修改。